비닐하우스 피해경감 농가 행동요령

	설해예방 행동요령
○ 비닐하우스 지붕 위에 쌓이는 눈 빨리 쓸어 내리기 ○ 붕괴가 우려되는 재배시설은 받침대 보강 또는 비닐 찢기 ※ 비닐 찢는 작업을 할 때는 안전사고 유의 ○ 하우스에 눈이 쌓이기 시작하면 보온덮개를 걷고 난방기 가동 ○ 작물을 재배하지 않는 빈 하우스 비닐 걷어두기 ○ 눈 녹은 물이 하우스 안으로 스며들지 않도록 배수로 정비 ○ 시설물 설치는 표준설계서에 의한 재해대비 안전시공

비닐하우스 눈피해 대책

[단동형하우스 눈피해 전경]	[지붕위에 쌓이는 눈 쓸어내리기]
[받침대 세우기]	[피복비닐 찢기로 파이프 보존]

	비닐하우스 피해경감을 위한 농가 행동요령
【눈이 내릴 것으로 예상될 때】 ○ 기상특보(대설, 강풍), SMS 문자, 방송 등 지속 확인 ○ 마을·작목별 비상연락망 및 공동 제설작업체제 구축 ○ 겨울철 대설 이전에 농가 자체적으로 시설보강, 보수 【눈이 내릴 때】 ○ 대설시점에서 난방을 최대한 가동하고, 이중피복을 제거함으로서 실내 열이 외부필름에 빨리 전달되어 눈이 녹아내리도록 조치 ○ 비닐하우스 위에 눈이 쌓이지 않도록 지속 눈 치우기 실시 ○ 눈 쓸어내리기중 인력 부족시 해당 군청에 지원 요청 ○ 수막시설의 경우 많은 양의 지하수를 살수하여 눈 녹이기 ○ 시설붕괴 우려 등 급박한 경우, 비닐 찢기를 통해 시설 붕괴 예방 【피해를 복구할 때】 ○ 조속한 복구, 응급보온 등을 통해 작물의 동해, 저온피해 방지 ○ 풍속, 적설심 등 지역별 기상여건에 맞는 내재해형 하우스 설치 ○ 대설로 인한 단동하우스 측벽 붕괴 방지를 위해 동간 간격을 넓게 설치 ○ 시설규모가 일정규모 이상인 비닐하우스의 경우 전문시공업체를 통해 시공

비 규격시설 비닐하우스의 설해대비 보강요령

◦ 대설, 강풍으로 인한 비닐하우스 재해피해 예방을 위해 다음과 같은 보강방법을 이용하되, 효율성 제고를 위해 농업기술센터 등의 협조를 받아 시설특성에 맞게 설치하여야 함

◦ 보강용 자재는 기본적으로 비닐하우스 구조용 도금강관(KSD 3760)을 사용하여야 함

보강기술	적용모델	보강방법	적용대상
보강지주	단동	○ 하우스 중간부분에 2.0～2.5m간격으로 버팀기둥을 설치 - 보강지주 규격 : φ31.8×1.5t(KSD 3760)	적설
눈 제거장치	단동	○ 비닐하우스 지붕위에 설치, 작동	적설
조리개교체	단동,연동	○ 하우스 마루(동고) 및 측고의 가로대와 서까래 교차부위 조래개를 내재해형 조리개(수지, 강판)로 교체 - 접속력 : 인장력 90kgf이상, 미끄럼저항력: 139kgf이상	적설, 강풍
쌍꽂이보강재	연동	○ 연동온실 곡부에 설치된 1중 쌍꽂에 덧붙여 조립 (농업공학연구소 개발)	적설
서까래 보강	단동,연동	○ 1.2m～1.8m간격의 서까래를 추가설치	적설, 강풍
파이프줄기초	단동	○ 기초가 없는 하우스의 경우, 서까래 매설부분 지중 25cm깊이에 서까래끼리 서로 연결되도록 조리개로 접속 연결함	강풍
파풍망	단동,연동	○ 강풍지역의 경우 주 강풍방향 비닐하우스 측면에 파풍망을 설치 - 하우스로부터 2.5m떨어져 하우스 높이 66%이상의 높이로 설치	강풍